Bezpečnostní list z 23/9/2021, revize 6

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Identifikace přípravku:
Obchodní název: 	HYDROPAL PLNIC WHITE
Obchodní kód: 	100F1111
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Typ výrobku a využití: produkt pro profesionální použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel:
PALINI VERNICI S.R.L.  Via San Gerolamo,14  25055 Pisogne (BS)
PALINI VERNICI S.R.L. Tel.+390364/880496- 882727  Fax.+390364/882740-87722 (9-12  13-18)
Dovozce:  MAON Colors s.r.o Husova 434,Černčice 43901
Způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list:
ricerca@palinal.com
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko,Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze(24hodinová služba) +420224919293,224915402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
Produkt není hodnocena jako nebezpeční v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí: 
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Produkt není hodnocena jako nebezpeční v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).
Výstražné symboly nebezpečnosti:
Žádná.
Standardní věty o nebezpečnosti:
Žádná.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Žádná.
Zvláštní nařízení:
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Obsahuje:
TENSIOATTIVO                                                  : Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná.

2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1 Látky
N.A.
3.2 Směsi
Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a jejich klasifikace:

Qty	Name	Ident. Number	Classification	
>=0.5% -< 1%	TENSIOATTIVO	CAS: 	
126-86-3 	

CE: 	
204-809-1 	

REACH No.: 	
01-2119954390-39 	

	4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317	

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
V případě kontaktu s pokožkou:
Omýt mýdlem a proudem tekoucí vody.
V případě kontaktu s očima:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pří požití:
V žádném případě se nesnažit vyvolat zvracení. OKAMŽITĚ VYHLEDAT LÉKAŘE.
Pří inhalace:
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a v klidu.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
No data available
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřování: 
Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodný hasicí prostředek:
Voda.
Oxid uhličitý (CO2).
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:
Žádný.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.
Hoření produkuje těžký kouř.
5.3 Pokyny pro hasiče
Používejte vhodný dýchací přístroj.
Sbírejte kontaminovanou vodu použitou k hašení odděleně. Tato voda nesmí být vypouštěna do kanalizace.
Přesuňte nepoškozené nádoby z bezprostředně rizikové zóny, pokud takto lze učinit bezpečně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte osobní ochranné vybavení.
Přesunout osoby do bezpečí.
Viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nedovolte, aby se dostalo do půdy/podloží. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat.
V případě úniku plynu nebo vstupu do vodních toků, půdy nebo kanalizace informovat příslušné orgány.
Vhodný materiál pro zachycení: absorbující materiál, organický, písek
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Omyjte velkým množstvím vody.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz také bod 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima, vdechnutí par a mlh
Pro doporučené ochranné prostředky viz také bod 8.
Pokyny týkající se obecné hygieny při práci:
Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Zůstaňte dále od potravin, nápojů a krmiv.
Nekompatibilní látky:
Žádná.
Opatření místností:
Místnosti vhodně větrané.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Žádná zvláštnost.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Není k dispozici žádná limitní hodnota expozice na pracovišti
Limitní hodnoty expozice DNEL
N.A.
Limitní hodnoty expozice PNEC
N.A.
8.2 Omezování expozice
Ochrana očí:
Nejsou pro běžné použití potřebné. V každém případě, pracujte podle osvědčených pracovních postupů.
Ochrana pokožky:
Pro běžné používání není třeba přijmout žádná zvláštní opatření.
Ochrana rukou:
Nejsou pro běžné použití potřebné.
Ochrana dýchání:
Při běžném použití není nutná.
Tepelná rizika:
Žádný
Kontroly vlivu expozice na životní prostředí:
Žádný
Vhodné technické kontroly:
Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:	
Vzhled a barva:	Liquido	--	--	
Pach:	Caratteristico	--	--	
Práh zápachu:	N.A.	--	--	
pH:	8.5	--	--	
Bod tání /bod tuhnutí:	N.A.	--	--	
Počáteční bod varu a rozmezí varu:	> 35 gradi C.	--	--	
Bod vzplanutí:	> 60	--	--	
Rychlost odpařování:	N.A.	--	--	
Zápalnost tuhých látek/plynů:	N.A.	--	--	
Horní/dolní hořlavost nebo mezní hodnoty výbušnosti:	N.A.	--	--	
Tlak páry:	N.D.	--	--	
Hustota par:	>Aria	--	--	
Relativní hustota:	1.27 Kg/L Kg/L	--	--	
Rozpustnost ve vodě:	Solubile	--	--	
Rozpustnost v oleji:	N.A.	--	--	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	N.A.	--	--	
Teplota samovznícení:	N.A.	--	--	
Teplota rozkladu:	N.A.	--	--	
Viskozita:	21 mm2/s	--	--	
Výbušné vlastnosti:	N.A.	--	--	
Okysličovací vlastnosti:	N.D.	--	--	

9.2 Další informace

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:	
Mísitelnost:	N.A.	--	--	
Solids	58.5	--	--	
% Volatile carbon:	0.3	--	--	
% Solvent	1.2	--	--	
Rozpustnost tuku:	N.A.	--	--	
Vodivost:	N.A.	--	--	
Charakteristické vlastnosti skupin látek	N.A.	--	--	

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Stabilní za normálních podmínek
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Žádný
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
V normálních podmínkách je stálý.
10.5 Neslučitelné materiály
Žádná zvláštní pozornost.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Toxikologické informace o výrobku:
N.A.
Toxikologické informace o hlavních složkách výrobku:
N.A.
Pokud není uvedeno jinak, dále uvedené údaje požadované v nařízení (EU)2015/830 se musí chápat jako není určeno.:
a) akutní toxicita;
b) žíravost/dráždivost pro kůži;
c) vážné poškození očí/podráždění očí;
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;
e) mutagenita v zárodečných buňkách;
f) karcinogenita;
g) toxicita pro reprodukci;
h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice;
i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice;
j) nebezpečnost při vdechnutí.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Používat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypouštět výrobek do prostředí.
N.A.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Žádný
N.A.
12.3 Bioakumulační potenciál
N.A.
12.4 Mobilita v půdě
N.A.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Žádný

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Pokud je to možné provést znovuvyužití. Jednat podle platných místních a státních směrnic.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo
Zboží není nebezpečné v souladu s normou o dopravě.
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
N.A.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
N.A.
14.4 Obalová skupina
N.A.
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
ADR-Environmentální kontaminant:	Ne
IMDG-Marine pollutant:	No
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
N.A.
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
N.A.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)
Směrnice 2000/39/ES (Pracovní limitní hodnoty expozice)
Nařízení (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nařízení (ES) n. 1272/2008 (CLP)
Nařízení (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013
Nařízení (EU) 2015/830
Nařízení (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nařízení (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nařízení (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nařízení (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nařízení (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nařízení (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nařízení (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nařízení (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Nařízení (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nařízení (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nařízení (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nařízení (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Nařízení (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Omezení vztahující se na výrobek nebo obsáhnuté látky podle Přílohy XVII Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a následujících modifikací:
Omezení v souvislosti s výrobkem:
Omezování 40
Omezení v souvislosti s obsaženými látkami:
Omezování75
Při aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách:
Směrnice EU 2012/18 (Seveso III)
D.P.R. 250/89 (Štítkování saponátů).
Směrnice Nařízení EK 2004/42/ES (těkavých organických sloučenin)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III category according to Annex 1, part 1
NA

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti pro směs

ODDÍL 16: Další informace
Text vět použitých v odstavci 3:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis	
Eye Dam. 1	3.3/1	Vážné poškození očí, Kategorie 1	
Skin Sens. 1	3.4.2/1	senzibilizaci kůže, Kategorie 1	
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 3	

Pozměněné odstavce ve srovnání s předešlou revizí: 
 
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
ODDÍL 15: Informace o předpisech 

Tento dokument vyhotovila kompetentní osoba, která k tomu byla vhodně zaškolená
Hlavní bibliografické zdroje:
ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na životní prostředí - Společné výzkumné centrum, Komise Evropských komunit
SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH MATERIÁLŮ - Osmá edice - Van Nostrand Reinold
Informace v něm obsažené se zakládají na našich zkušenostech ke shora uvedenému datu. Týkají se pouze uvedeného výrobku a nedávají záruku o zvláštních kvalitách.
Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným užitím výrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje veškerá předcházející vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného nákladu po silnici.	
ATE:	Odhad akutní toxicity	
ATEmix:	odhad akutní toxicity (Směsi)	
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).	
CLP:	Klasifikace, označování, balení.	
DNEL:	Odvozená bezučinková úroveň.	
EINECS:	Evropský seznam stávajících komerčních chemických látek.	
GefStoffVO:	Předpis o nebezpečných látkách, Německo.	
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.	
IATA:	Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)	
IATA-DGR:	Směrnice nebezpečného zboží  "Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu" (IATA).	
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.	
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).	
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex nebezpečného nákladu.	
INCI:	Mezinárodní názvosloví kosmetických složek.	
KSt:	Koeficient výbuchu.	
LC50:	Letální koncentrace, pro 50 procent testované populace.	
LD50:	Letální dávka, pro 50 procent testované populace.	
PNEC:	Předpokládaná bezúčinková koncentrace.	
RID:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného nákladu po železnici.	
STEL:	Limit krátkodobé expozice.	
STOT:	Specifický cíl organové toxicity	
TLV:	Prahová hodnota.	
TWA:	Časově vážený průměr	
WGK:	Německé třídy nebezpečnosti vody.