Bezpečnostní list z 12/11/2021, revize 10

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Identifikace přípravku:
Obchodní název: 	LAK 2K 420 VOC
Obchodní kód: 	223SHINE
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Typ výrobku a využití: produkt pro profesionální použití
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel:
PALINI VERNICI S.R.L.  Via San Gerolamo,14  25055 Pisogne (BS)
PALINI VERNICI S.R.L. Tel.+390364/880496- 882727  Fax.+390364/882740-87722 (9-12  13-18)
Způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list:
ricerca@palinal.com
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko,Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze(24hodinová služba) +420224919293,224915402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
  varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.

  varování, Skin Sens. 1A, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí: 
Žádná jiná rizika
2.2. Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná.
Obsahuje:
n-butyl-acetat
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana
2-hydroxyethyl methacrylate 
: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Pouze pro profesionální uživatele.

2.3. Další nebezpečnost
PBT a vPvB látky nebo látky narušující činnost endokrinního systému přítomné v koncentraci >= 0,1 %:
>=1% -< 3% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - REACH No.: 01-2119955688-17, CAS: 25973-55-1, CE: 247-384-8:
PBT, vPvB
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
N.A.
3.2. Směsi
Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a jejich klasifikace:

Qty	Name	Ident. Number	Classification	
>=25% -< 30%	n-butyl-acetat	číslo Index: 	607-025-00-1 	CAS: 	123-86-4 	CE: 	204-658-1 	REACH No.: 	01-2119485493-29 		 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 
 3.8/3 STOT SE 3 H336	
>=5% -< 7%	2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat	číslo Index: 	607-038-00-2 	CAS: 	112-07-2 	CE: 	203-933-3 	REACH No.: 	01-2119475112-47 		 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 
 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302	
>=3% -< 5%	Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana	číslo Index: 	649-356-00-4 	CAS: 	64742-95-6 	CE: 	265-199-0 	REACH No.: 	01-2119455851-35 		 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 
 3.8/3 STOT SE 3 H335 
 3.8/3 STOT SE 3 H336 
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411	
>=1% -< 3%	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	CAS: 	25973-55-1 	CE: 	247-384-8 	REACH No.: 	01-2119955688-17 		4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413 
 3.9/2 STOT RE 2 H373	
>=0.5% -< 1%	Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	CAS: 	1065336-91-5 	REACH No.: 	01-2119491304-40 		 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410	
>=0.1% -< 0.25%	2-hydroxyethyl methacrylate  
CAS:	
>=0.1% -< 0.25%	RAGIA MINERALE	CAS: 	N.D. 	CE: 	919-857-5 	REACH No.: 	01-2119463258-33 		 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 
 3.8/3 STOT SE 3 H336 
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304	
750 ppm	styren	číslo Index: 	601-026-00-0 	CAS: 	100-42-5 	CE: 	202-851-5 		4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 
 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 
 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 3.8/3 STOT SE 3 H335 
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 3.7/2 Repr. 2 H361 
 3.9/1 STOT RE 1 H372	
SVHC, PBT, vPvB, látky narušující činnost endokrinního systému:
>=1% -< 3% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
REACH No.: 01-2119955688-17, CAS: 25973-55-1, CE: 247-384-8
PBT, vPvB, SVHC

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
V případě kontaktu s pokožkou:
Svléci okamžitě zamořené oblečení.
Ihned opláchněte velkým množstvím tekoucí vody a mýdla části těla, která přišla do styku s produktem, i v případě pouhého podezření.
Důkladně omyjte celé tělo (sprcha nebo koupel ve vaně)
Okamžitě svlékněte znečištěné oděvy a odstraňte je bezpečně.
V případě kontaktu s očima:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pří požití:
V žádném případě se nesnažit vyvolat zvracení. OKAMŽITĚ VYHLEDAT LÉKAŘE.
Pří inhalace:
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a v klidu.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
No data available
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno, ukažte návod k použití nebo bezpečnostní list přípravku).
Ošetřování: 
Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodný hasicí prostředek:
V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů:
Žádný.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.
Hoření produkuje těžký kouř.
5.3. Pokyny pro hasiče
Používejte vhodný dýchací přístroj.
Sbírejte kontaminovanou vodu použitou k hašení odděleně. Tato voda nesmí být vypouštěna do kanalizace.
Přesuňte nepoškozené nádoby z bezprostředně rizikové zóny, pokud takto lze učinit bezpečně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Používejte osobní ochranné vybavení.
Odstraňte všechny zdroje zapálení.
Přesunout osoby do bezpečí.
Viz ochranná opatření pod bodem 7 a 8.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nedovolte, aby se dostalo do půdy/podloží. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat.
V případě úniku plynu nebo vstupu do vodních toků, půdy nebo kanalizace informovat příslušné orgány.
Vhodný materiál pro zachycení: absorbující materiál, organický, písek
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Omyjte velkým množstvím vody.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz také bod 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Vyhněte se kontaktu s kůží a očima, vdechnutí par a mlh
Nepoužívejte prázdné nádoby dříve, než budou vyčištěny
Před provedením manipulačních úkonů se ujistit, že v kontejnerech nejsou žádné zbytky neslučitelných materiálů.
Pro doporučené ochranné prostředky viz také bod 8.
Pokyny týkající se obecné hygieny při práci:
Kontaminovaný oděv je třeba vyměnit ještě před vstupem do stravovacích prostorů.
Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Uchovávat vždy v dobře větraných místnostech.
uložení mezi 5 a 35 ° C. Neuchovávat v blízkosti nekrytých plamenů nebo tepelných zdrojů. Nevystavovat přímo na slunci.
Neuchovávat v blízkosti nekrytých plamenů, jisker nebo tepelných zdrojů. Nevystavovat přímo na slunci.
Zůstaňte dále od potravin, nápojů a krmiv.
Nekompatibilní látky:
Žádná.
Opatření místností:
Chladné a vhodně větrané.
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Žádná zvláštnost.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
n-butyl-acetat - CAS: 123-86-4
	 ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Poznámky: Eye and URT irr
	 EU - TWA(8h): 241 mg/m3, 50 ppm - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm
2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat - CAS: 112-07-2
	 EU - TWA(8h): 133 mg/m3, 20 ppm - STEL: 333 mg/m3, 50 ppm - Poznámky: Skin
	 ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) - TWA(8h): 20 ppm - Poznámky: A3 - Hemolysis
RAGIA MINERALE - CAS: N.D.
	TLV TWA - 116 mg/m3, 20 ppm
styren - CAS: 100-42-5
	 ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) - TWA(8h): 10 ppm - STEL: 20 ppm - Poznámky: OTO, A3, BEI - CNS and hearing impair, URT irr, peripheral neuropathy, visual disorders
Limitní hodnoty expozice DNEL
n-butyl-acetat - CAS: 123-86-4
Odborný pracovník: 960 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 960 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, místní účinky
Odborný pracovník: 480 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 480 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, místní účinky
Odborný pracovník: 859.7 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 859.7 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá (akutní)
2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat - CAS: 112-07-2
Odborný pracovník: 102 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 133 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana - CAS: 64742-95-6
Odborný pracovník: 25 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 150 mg/kg - Expozice: Ústy lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 11 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 32 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
Odborný pracovník: 0.3 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 0.7 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
Odborný pracovník: 2.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 2.35 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 2.35 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 2.5 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
RAGIA MINERALE - CAS: N.D.
Odborný pracovník: 300 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 1500 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 208 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 871 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
styren - CAS: 100-42-5
Odborný pracovník: 85 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 289 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, systémové účinky
Odborný pracovník: 306 mg/kg - Expozice: Vdechováním lidí - Frekvence: Krátkodobá, místní účinky
Odborný pracovník: 406 mg/kg - Expozice: Kůží lidí - Frekvence: Dlouhodobá, systémové účinky
Limitní hodnoty expozice PNEC
n-butyl-acetat - CAS: 123-86-4
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.18 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.018 mg/l
Cíl: 08 - Hodnota: 0.36 mg/l
Cíl: 09 - Hodnota: 35.6 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0.981 mg/kg
Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.0981 mg/kg
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.0903 mg/kg
2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat - CAS: 112-07-2
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.304 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.0304 mg/l
Cíl: 08 - Hodnota: 0.56 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 2.03 mg/kg
Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.203 mg/kg
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.68 mg/kg
Cíl: 09 - Hodnota: 90 mg/l
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.01 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.001 mg/l
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 9 mg/kg
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 45.1 mg/kg
Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 4.41 mg/kg
Cíl: 09 - Hodnota: 1 mg/l
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.0022 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.00022 mg/l
Cíl: 08 - Hodnota: 0.009 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 1.05 mg/kg
Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.11 mg/kg
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.21 mg/kg
Cíl: 09 - Hodnota: 1 mg/l
styren - CAS: 100-42-5
Cíl: Sladká voda - Hodnota: 0.028 mg/l
Cíl: Mořská voda - Hodnota: 0.0028 mg/l
Cíl: 08 - Hodnota: 0.04 mg/l
Cíl: 09 - Hodnota: 5 mg/l
Cíl: Sladkovodní sedimenty - Hodnota: 0.614 mg/kg
Cíl: Sedimenty v mořské vodě - Hodnota: 0.0614 mg/kg
Cíl: Půda (zemědělská) - Hodnota: 0.2 mg/kg
8.2. Omezování expozice
Ochrana očí:
Používejte těsně přiléhající ochranné brýle, nepoužívejte oční čočky.
Ochrana pokožky:
Používejte oděv, který poskytuje komplexní ochranu kůže, např. bavlna, guma, PVC nebo Viton.
Ochrana rukou:
Používejte ochranné rukavice, které poskytují komplexní ochranu, např. z P.V.C., neoprenu nebo gumové.
Ochrana dýchání:
Používejte vhodné ochranné dýchací zařízení. es. CEN/FFP-2 o CEN/FFP-3
Tepelná rizika:
Žádný
Kontroly vlivu expozice na životní prostředí:
Žádný
Vhodné technické kontroly:
Žádný

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:	
Skupenství:	Kapalina	--	--	
Barva:	transparentní	--	--	
Pach:	Caratteristico	--	--	
Bod tání/bod tuhnutí:	N.A.	--	--	
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	> 35 gradi C.	--	--	
Hořlavost:	Flam. Liq. 3, H226	--	--	
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	N.A.	--	--	
Bod vzplanutí:	>= 23	--	--	
Teplota samovznícení:	400 gradi C.	--	--	
Teplota rozkladu:	N.A.	--	--	
pH:	Irelevantní	--	--	
Kinematická viskozita:	> 20,5 mm2/sec (40 °C)	--	--	
Rozpustnost ve vodě:	Insolubile	--	--	
Rozpustnost v oleji:	N.A.	--	--	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):	N.A.	--	--	
Tlak páry:	N.D.	--	--	
Hustota a/nebo relativní hustota:	1 Kg/L	--	--	
Relativní hustota páry:	>Aria	--	--	
Charakteristiky částic:
Velikost částic:	N.A.	--	--	

9.2. Další informace
Vlastnosti	Hodnota	Metoda:	Poznámky:	
Výbušné vlastnosti:	2/11 % Volume	--	--	
Okysličovací vlastnosti:	N.D.	--	--	

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilní za normálních podmínek
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádný
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
V normálních podmínkách je stálý.
10.5. Neslučitelné materiály
Zamezte kontaktu s oxidujícími materiály. Produkt by se mohl vznítit.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Toxikologické informace o výrobku:
N.A.
Toxikologické informace o hlavních složkách výrobku:
n-butyl-acetat - CAS: 123-86-4
a) akutní toxicita:
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa > 10000 mg/kg
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 21.1 mg/l - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 14000 mg/kg
2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat - CAS: 112-07-2
a) akutní toxicita:
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 1880 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 3.91 mg/kg - Trvání: 8h
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík = 1500 mg/kg
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana - CAS: 64742-95-6
a) akutní toxicita:
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace páry - Druhy: Krysa > 6193 mg/m3 - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 3160 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa 3492 mg/kg
b) žíravost/dráždivost pro kůži:
Test: Dráždící oči - Druhy: Králík 100 ul/kg
Test: Dráždivý na pokožku - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
a) akutní toxicita:
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa > 7750 mg/kg
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 0.4 mg/l - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 1100 mg/kg
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
a) akutní toxicita:
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa > 3230 mg/kg
RAGIA MINERALE - CAS: N.D.
a) akutní toxicita:
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa > 4951 mg/m3 - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Pokožka - Druhy: Králík > 5000 mg/kg
styren - CAS: 100-42-5
a) akutní toxicita:
Test: LC50 - Způsob podání: Inhalace - Druhy: Krysa = 11.8 mg/l - Trvání: 4h
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Krysa = 5000 mg/kg
Test: LD50 - Způsob podání: Ústní - Druhy: Myš = 316 mg/kg

Pokud není uvedeno jinak, dále uvedené údaje požadované v nařízení (EU)2020/878 se musí chápat jako není určeno.:
a) akutní toxicita;
b) žíravost/dráždivost pro kůži;
c) vážné poškození očí/podráždění očí;
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;
e) mutagenita v zárodečných buňkách;
f) karcinogenita;
g) toxicita pro reprodukci;
h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice;
i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice;
j) nebezpečnost při vdechnutí.
11.2. Informace o další nebezpečnosti
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:
Žádné látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Používat s ohledem na správné pracovní zvyklosti, nevypouštět výrobek do prostředí.
n-butyl-acetat - CAS: 123-86-4
e) Toxicita pro rostliny:
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 675 mg/l - Doba trvání h: 72
2-butoxyethyl-acetat;  butylglykolacetat - CAS: 112-07-2
e) Toxicita pro rostliny:
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 1570 mg/l - Doba trvání h: 72
Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana - CAS: 64742-95-6
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 3.2 mg/l - Doba trvání h: 48
Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 9.2 mg/l - Doba trvání h: 96
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
e) Toxicita pro rostliny:
Sledovaná vlastnost: NOEC - Druhy: Řasa = 0.1 mg/l - Doba trvání h: 72
RAGIA MINERALE - CAS: N.D.
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 1000 mg/l - Doba trvání h: 48
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa > 1000 mg/l - Doba trvání h: 72
Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba > 1000 mg/l - Doba trvání h: 96
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa > 1000 mg/l - Doba trvání h: 72
Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba > 1000 mg/l - Doba trvání h: 96
styren - CAS: 100-42-5
a) Akutní toxicita ve vodním prostředí:
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Dafnie = 4.7 mg/l - Doba trvání h: 48
Sledovaná vlastnost: LC50 - Druhy: Ryba = 4.02 mg/l - Doba trvání h: 96
Sledovaná vlastnost: EC50 - Druhy: Řasa = 4.9 mg/l - Doba trvání h: 72
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Žádný
N.A.
12.3. Bioakumulační potenciál
N.A.
12.4. Mobilita v půdě
N.A.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látky PBT:
>=1% -< 3% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
Látky vPvB:
>=1% -< 3% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol - CAS: 25973-55-1
12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Žádné látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %
12.7. Jiné nepříznivé účinky
Žádný

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Pokud je to možné provést znovuvyužití. Zaslat do autorizovaného střediska k zneškodnění nebo do spalovny s příslušným dohledem a kontrolou. Jednat podle platných místních a státních směrnic.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo
ADR-UN Number:	1263
IATA-UN Number:	1263
IMDG-UN Number:	1263
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
ADR-Shipping Name:	NÁTĚRY nebo LÁTKY PODOBNÉ NÁTĚRŮM
IATA-Shipping Name:	NÁTĚRY nebo LÁTKY PODOBNÉ NÁTĚRŮM
IMDG-Shipping Name:	NÁTĚRY nebo LÁTKY PODOBNÉ NÁTĚRŮM
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
ADR-Class:	3
ADR - Identifikační číslo nebezpečnosti:	30
IATA-Class:	3
IATA-Label:	3
IMDG-Class:	3
14.4. Obalová skupina
ADR-Packing Group:	III
IATA-Packing group:	III
IMDG-Packing group:	III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ADR-Environmentální kontaminant:	Ne
IMDG-Marine pollutant:	No
IMDG-EmS:	F-E, S-E	
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
ADR-Subsidiary hazards:	-
ADR-S.P.:	163 367 640E 650
ADR-Přepravní kategorie (Kód omezení pro tunely):	3 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft:	355
IATA-Subsidiary hazards:	-
IATA-Cargo Aircraft:	366
IATA-S.P.:	A3 A72 A192
IATA-ERG:	3L
IMDG-Subsidiary hazards:	-
IMDG-Stowage and handling:	Category A
IMDG-Segregation:	-
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
N.A.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Směrnice 98/24/ES (Rizika spojená s chemickými činiteli při práci)
Směrnice 2000/39/ES (Pracovní limitní hodnoty expozice)
Nařízení (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nařízení (ES) n. 1272/2008 (CLP)
Nařízení (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013
Nařízení (EU) n. 2020/878
Nařízení (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nařízení (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nařízení (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nařízení (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nařízení (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nařízení (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nařízení (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nařízení (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Nařízení (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nařízení (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nařízení (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nařízení (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nařízení (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Omezení vztahující se na výrobek nebo obsáhnuté látky podle Přílohy XVII Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a následujících modifikací:
Omezení v souvislosti s výrobkem:
Omezování 3
Omezování 40
Omezení v souvislosti s obsaženými látkami:
Omezování 28
Omezování 29
Omezování75
Při aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v násl. normách:
Směrnice EU 2012/18 (Seveso III)
D.P.R. 250/89 (Štítkování saponátů).
Směrnice Nařízení EK 2004/42/ES (těkavých organických sloučenin)
Látky SVHC:
Seznam látek podléhajících schválení (Příloha XIV nařízení 1907/2006, REACH):
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
PBT, vPvB
Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III category according to Annex 1, part 1
Výrobky patří do kategorie: P5c

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti pro směs

ODDÍL 16: Další informace
Text vět použitých v odstavci 3:
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány) při prodloužené nebo opakované expozici.

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis	
Flam. Liq. 3	2.6/3	Hořlavá kapalina, Kategorie 3	
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akutní toxicita (dermální), Kategorie 4	
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akutní toxicita (inhalační), Kategorie 4	
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akutní toxicita (orální), Kategorie 4	
Asp. Tox. 1	3.10/1	Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1	
Skin Irrit. 2	3.2/2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2	
Eye Irrit. 2	3.3/2	Podráždění očí, Kategorie 2	
Skin Sens. 1	3.4.2/1	senzibilizaci kůže, Kategorie 1	
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	senzibilizaci kůže, Kategorie 1A	
Repr. 2	3.7/2	Toxicita pro reprodukci, Kategorie 2	
STOT SE 3	3.8/3	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3	
STOT RE 1	3.9/1	Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Kategorie 1	
STOT RE 2	3.9/2	Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Kategorie 2	
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1	
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 1	
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 2	
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 3	
Aquatic Chronic 4	4.1/C4	Chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí, Kategorie 4	

Pozměněné odstavce ve srovnání s předešlou revizí: 
 
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
ODDÍL 11: Toxikologické informace 
ODDÍL 12: Ekologické informace 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
ODDÍL 15: Informace o předpisech 
ODDÍL 16: Další informace 

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikace	
Flam. Liq. 3, H226	Na základě údajů ze zkoušek	
Skin Sens. 1A, H317	Metoda výpočtu	
STOT SE 3, H336	Metoda výpočtu	
Aquatic Chronic 3, H412	Metoda výpočtu	

Tento dokument vyhotovila kompetentní osoba, která k tomu byla vhodně zaškolená
Hlavní bibliografické zdroje:
ECDIN - Databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na životní prostředí - Společné výzkumné centrum, Komise Evropských komunit
SAX: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH MATERIÁLŮ - Osmá edice - Van Nostrand Reinold
Informace v něm obsažené se zakládají na našich zkušenostech ke shora uvedenému datu. Týkají se pouze uvedeného výrobku a nedávají záruku o zvláštních kvalitách.
Uživatel si musí ověřit vhodnost a úplnost těchto informací v souvislosti se specifickým zamýšleným užitím výrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje veškerá předcházející vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného nákladu po silnici.	
ATE:	Odhad akutní toxicity	
ATEmix:	odhad akutní toxicity (Směsi)	
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).	
CLP:	Klasifikace, označování, balení.	
DNEL:	Odvozená bezučinková úroveň.	
EINECS:	Evropský seznam stávajících komerčních chemických látek.	
GefStoffVO:	Předpis o nebezpečných látkách, Německo.	
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.	
IATA:	Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)	
IATA-DGR:	Směrnice nebezpečného zboží  "Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu" (IATA).	
ICAO:	Mezinárodní organizace pro civilní letectví.	
ICAO-TI:	Technické pokyny "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO).	
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex nebezpečného nákladu.	
INCI:	Mezinárodní názvosloví kosmetických složek.	
KSt:	Koeficient výbuchu.	
LC50:	Letální koncentrace, pro 50 procent testované populace.	
LD50:	Letální dávka, pro 50 procent testované populace.	
PNEC:	Předpokládaná bezúčinková koncentrace.	
RID:	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného nákladu po železnici.	
STEL:	Limit krátkodobé expozice.	
STOT:	Specifický cíl organové toxicity	
TLV:	Prahová hodnota.	
TWA:	Časově vážený průměr	
WGK:	Německé třídy nebezpečnosti vody.